RepairCafé am 24. Januar 2017 im Bundschuhtreff

Ein elektrischer Luftentfeuchter hat nach dem Transport zu uns plötzlich wieder funktioniert. Ein Öffnen hielten wir an dieser Stelle für unnötig, da das Gerät bei allen Versuchen tadellos lief.

Außerdem hat uns ein Staubsauger beschäftigt, der keinen Mucks mehr sagte. Stecker, Zuleitung, Kontaktübergabe am Kabelaufroller – alles in Ordnung. Auf einer Platine fanden wir dann einen defekten Thyristor für die Motoransteuerung. Diesen haben wir ausgelötet und die Leiterbahn derweil überbrückt. Damit funktioniert er erst einmal wieder. Wenn der Besitzer mit einem Ersatzteil wiederkommt, können wir die Drehzahl-/Leistungssteuerung wieder in Betrieb nehmen.

- Christian, Micha