RepairCafé am 19. Oktober 2022 in der Harthaer Str.

der Veranstaltungsraum mit Tisch Heute sollte es mit 5 Anmeldungen ein ruhiges RepairCafé werden. Los ging es mit einer Stehlampe „KHG 10685698“, die sich weder An- noch Ausschalten ließ - sie blinkte nur. Die Ursache war eine Defekt an einem der beiden LED-Steuerplatinen für die Touch-Funktion. Leider haben wir keinen passenden Ersatz finden können. Die Besucherin hat entschieden, die LED-Lampe mit der Hauptlampe allein zu betreiben. Das reicht ihr und wir haben das so hinbekommen.

Wieder da war der Besucher mit dem Kaffeevollautomat „Krups EA8900“. Wir haben im Internet nach dem Servicemanual für das Gerät gesucht, um das einzelne Display bzw. die gesamte Baugruppe bestellen zu können. Kontaktdaten wurden ausgetauscht … mal sehen, wer dann was bestellt.

Nicht gut hörte sich der 20 Jahre alte Staubsauger „Siemens SUPER XXS speedy 1200W VS51A10/02“ an. Klang nach Lagerschaden. So war es dann auch. Die Lager und Lagerschalen waren ausgeschlagen. Unser Gast kümmert sich um einen neuen Motor.

Nicht helfen konnten wir bei einem Tintenstrahldrucker „Canon MG5750“. Mit dem Fehler „B203“ ahnten wir schon, dass der Druckkopf defekt ist …

Ein Funkwecker verweigerte einfach die Anzeige - sie blieb dunkel. Der Fehler war schnell gefunden und behoben - der Kontaktdraht am Batteriekontakt MINUS war verrottet und musste ersetzt werden.

Mit der Müllvermeidung waren wir heute ein bisschen bescheiden: 1,1 kg

- Micha