RepairCafé am 20. Oktober 2016 im Rosenwerk

Heute untersuchten wir ein VHS-DVD-Kombigerät und fanden offensichtlich einen kaputten von zwei parallel geschalteten Festspannungsreglern. Er wurde im Betrieb immer sehr heiß, sodass das Gerät nach ein paar Minuten ausging. Der Besitzer wird ihn zu Hause wechseln und hoffen, dass es dann wieder funktioniert.

Ein Puppenhaus wurde zur „Durchsicht“ gebracht, um zu schauen, was alles da ist und was davon funktioniert. Wir haben die Lichtschalter und Lampen getestet und es war alles in Ordnung. Die Besitzerin möchte das dann bei Gelegenheit wohl selbst „renovieren“.

Der Fernseher von den letzten Veranstaltungen war wieder bei uns. Diesmal ging das Stand-By-Netzteil zwar an, jedoch nicht besonders lange. Wir haben die Schaltung kontrolliert und mit einem Referenzschaltplan verglichen. Dabei fanden wir einen falsch dimensionierten Kondensator (2,2µF statt 22µF), der bei der ersten Wechselaktion in der „Fachwerkstatt“ wohl eingebaut worden ist. Wir löteten den richtigen Elko ein und der Fernseher lief wieder. Mal schauen wie lange…

Ein altes Kofferradio funktionierte nicht mehr. Wir verfolgten den Weg der Stromversorgung und untersuchten auf die gängigsten Defekte wie z.B. Kontaktprobleme oder Kabelbrüche. Letztendlich fanden wir heraus, dass die Primärwicklung des Netztrafos unterbrochen war. Nun gab es zwei Möglichkeiten: entweder ersetzen wir den Trafo im Gerät durch ein Originalteil, was sicher nicht einfach zu besorgen ist, oder wir schließen ein externes Netzteil an das Radio an. Der Besitzer entschied sich für die zweite Variante und wir fanden in der „Netzteil-Kiste“ hier im Rosenwerk ein passendes Steckernetzteil. Das schlossen wir an und das Radio dudelte wieder.

Die Besucherin mit dem Puppenhaus überraschte uns mit einem mitgebrachten Kuchen, vielen Dank dafür.