RepairCafé am 21. Juni 2018 in der Bürgerstraße

Es war nicht mehr so warm wie erwartet und wir hatten für jeden Gast genug Zeit. Drei Gäste hofften auf ein gutes Ende ihrer mitgebrachten Geräte. Vorweg: ALLEN konnten wir helfen.

Eine Mini Audio Kompakt Anlage namens JVC UXT100, (übrigens sehr servicefreundlich aufgebaut) zeigte nach 5 langen Defekt-Jahren und des Dahindämmerns in der Schrankwandecke, immer noch den gleichen Fehler. „NoDisk“. Die Anlage lies sich schnell vom Gast unter unserer Anleitung entblättern. So konnte dann mit vereinten Kräften, alles was dem Laserstrahl auf seinem Weg zur Silberscheibe und zurück im Wege lag, gereinigt werden. Nun hatte er wieder den Durchblick und konnte sein Werk verrichten. Wir haben dann noch den Strahlstrom etwas nachgeregelt (dafür gab es einen Regler!) Und damit war alles wie neu.

Das zweite Problemkind, ein ziemlich ruhiger Aktenvernichter, zu ruhig für so ein Teil, kein Mux mehr. Nach dem Zerlegen zeigte sich ein Antriebsmotor, der sich davon machen wollte. Er hatte sich bereits von seinen fesselnden Schrauben befreit. So ist natürlich keine Zusammenarbeit mit dem Reißwerk mehr möglich. Wir haben ihn wieder an seinen Platz festgeschraubt und alles war wieder OK.

Bei einem Laptop ASUS X53S, hatte sich die Power-Buchse nach den vielen „ReinRaus“ von der Leiterplatte gelöst. An sich kein Problem diese wieder anzulöten, wenn da nicht der unsäglich lange Demontagevorgang wäre, ehe man das Mainbord in den Händen halten kann. Nach 2 Stunden konnte auch diese Gast froh gelaunt nach Hause gehen.

Heute haben wir mit unserer Hilfe ca. 17 Kg Schrott verhindert.

- Rene