RepairCafé am 21. Mai 2015 in der Louisenstr.

An dem Staubsauger eines deutschen Markenherstellers wurde ein Lüftermotor mit Dauerstillstand festgestellt.Der Motor haben wir komplett freigelegt und dabei bemerkt, dass der Statorkorb verzogen war - leider irreparabel. Allerdings konnten wir noch den Tipp geben, auf einem Wertstoffhof nach einem vergleichbaren Gerät zu fragen um kostengünstig an einen Austauschmotors zu kommen.

Bei einer Spielkonsole konnte die Funktion aufgrund eines tiefentladenen Li-Akkus nicht getestet werden. Ein Ladegerät mit amerikanischer Norm (110V/60Hz) konnte mangels Trafo nicht getestet werden unddas zweite Netzteil gab kein Lebenszeichen von sich. Da es nicht zerstörungsfrei zerlegt werden konnte, ließen wir es ungeöffnet.

Bei einem WLAN-Funkradio konnte nur noch ein irreparabler Schaden festgestellt werden. Vermutlich war das externe Steckernetzteil defekt und die interne Leiterplatte war bereits stark verschmort. Leider ein nicht so erfiolgreicher Reparaturabend, aber wir haben viel Spaß gehabt und uns gut mit unseren Gästen unterhalten.