RepairCafé am 28. März 2023 in der Wachsbleichstraße

mehrere Gäste und Helfer um einen Tisch Heute im „Riesa efau“ in Dresden hatten sich wieder einige Gäste angemeldet.

Los ging es mit einem alten Kofferradio „Grundig RR 235a“ aus dem Jahr 1987. Nachdem das längst vergessene Gerät durch seinen Besitzer auf dem Boden wiedergefunden wurde, hatte es durch die lange Ruhe vergessen, wie Kassetten abgespielt werden. Nach so langer Zeit vermuteten wir 1. feste Lager, 2. korrodierte Kontakte in den Umschaltern und 3. einen „toten“ Antriebsriemen Einen passenden Riemen hatten wir in unserem Bestand. Die Kontakte wurden mit Kontaktspray regeneriert und einige Tropfen Öl wurden auch verbraucht. Ein froher Besitzer konnte mit seinem alten, erneuerten Gerät nach Hause gehen.

Die Stereo-Anlage „Technics ST-CH7“ nervte seinen Besitzer mit Bandsalat und unkontrolliertem Ausschalten. Er hatte schon etwas Vorarbeit geleistet und auch den Schaltplan besorgt. Wir konnten zwei defekt Kondensatoren ausmachen. Nach dem Wechsel derselben funktionierte wieder alles.

Als nächstes stellte uns eine Dame ihre Personenwaage von „Soehnle“ vor. Die Anzeige war nicht mehr zu interpretieren. Nach dem Öffnen des Gerätes konnten wir leider keine Möglichkeit ausmachen, den Fehler zu beheben. Vermutlich ein Problem im Schaltkreis, welcher die Anzeige ansteuert.

ein Saugroboter von unten Den Saugroboter „Roborock S7“, welcher als Fortsetzung wie vereinbart erneut bei uns war, konnten wir neue Absturzsensoren verpassen. Die Besitzerin konnte mittlerweile das Gerät fast allein öffnen und hatte auch die Ersatzsensoren besorgt und mitgebracht. Für diese Reparatur gibt es auch gute Anleitungen im Netz. Als Abschlusstest konnte der kleine Helfer beweisen, was er so drauf hat, in dem er unseren heutigen Raum etwas reinigte.

Dem alten Staubsauger „Kirbi G5G“ konnten wir bedauerlicherweise nicht mehr helfen. Die genaue Ursache des Problems konnte nicht gefunden werden.

Die Besitzer des CD-Radios „Grundig Ovion CDS 6580“ waren ganz unglücklich, dass Sie keine CD mehr abspielen konnten. Sie benutzen schon seit längerer Zeit nur das Radioteil. Und so fiel das CD-Laufwerk einige Monate auf dem Küchenschrank in einen „Dornröschenschlaf“. Ein ruhiger warmer Ort und schön geschützt - dachte sich auch die Lebensmittelmotte - und legte ihre Eier zwischen die Zahnrädchen des Antriebs für den Laserschlitten des CD-Laufwerkes. Der Antrieb war dadurch komplett blockiert. Nach dem Entfernen der Motten-Puppe funktionierte alles wie neu. Die Motte musste bedauerlicherweise sterben. Es ging nicht anders.

Heute konnten 18 kg Müll vermieden werden.

- René